**Propósito**

Este artículo detalla las especificaciones y los componentes clave del kit **Cooler Vision Express**.

**Proceso**

Especificaciones

Dimensiones

* **Altura** - 19” (48.3 cm)
* **Ancho** - 19” (48.3 cm)
* **Profundidad** - 3” (7.6 cm)
* **Peso** - 26 lbs (11.8 kg)

Requisitos de energía

* **Voltaje de entrada** - 110-240v / 50-60 Hz
* **Consumo máximo de energía** - 141W

Otras especificaciones

* **Máximo de estantes recomendados**: 5 estantes
* **Superficie de montaje**: la parte trasera del enfriador debe tener una superficie plana
* **Área de montaje**: aproximadamente 20” x 20” (50.8 cm x 50.8 cm)
* **Ubicación de montaje**: parte trasera del enfriador, esquina superior izquierda
* **Cavidad interna máxima (del enfriador)**: 70” A x 36” A x 36” P (177.8 cm x 91.4 cm x 91.4 cm)
* **Cavidad interna mínima (del enfriador)**: 40” A x 22” A x 22” P (101.6 cm x 55.9 cm x 55.9 cm)

Componentes clave

| Descripción del elemento | Descripción |
| --- | --- |
| PC Actineon, Linux, 12 puertos | PC que gestiona las comunicaciones de la unidad. Preconfigurada con el ID externo de la unidad. |
| 4 Cámaras USB Stockwell | Cámaras internas utilizadas para el reconocimiento de productos. |
| Router 4G LTE | Módem externo configurado para proporcionar conexión celular + ethernet en la región. |
| Kit de Cerradura 365 | Mecanismo de cerradura inteligente para controlar el acceso al enfriador. |